<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-1.27" y1="38.1" x2="41.58" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.58" y1="38.1" x2="41.58" y2="82.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.58" y1="82.54" x2="-1.27" y2="82.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1.27" y1="82.54" x2="-1.27" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LTI-SASF54GT">
<description>&lt;b&gt;SMA vertical PCB thrue hole jack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Lighthorse Technologies, inc. SASF54GT.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-coax" package="LTI-SASF54GT" value="LTI-SASF54GT">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
